### 浙江华彩化工有限公司（施利毅）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 德清县武康镇长虹中街46号 | | | | 行业 | 涂料制造业 |
| 联系人 | 许志华 | | 联系电话 | 0572-8083011 | 手机 | 13967261393 |
| 企业简介（500字以内）：  公司创立于1999年，占地30000平方，坐落于德清经济开发区，是一家专业研发、生产、销售热固性粉末涂料的生产厂家。拥有粉末涂料生产线13条，是省内粉末涂料行业最大的生产基地之一，自2003年以来在中国化工学会涂料涂装企业连续多年排名前列。  公司产品广泛应用于家用电器、办公家具、五金灯具、庭园器具、休闲用品、消防器材、仪器仪表、公路护栏、防腐管道等各个领域的工件涂装。产品直接为中兴通讯、华为等全球500强企业配套，产品出口欧美等国。  2006年评为“湖州市高新技术企业”、2007年顺利通过“县级企业技术中心”和“浙江省科技型中小企业”、“2011年被评为浙江省名牌产品”、2012年被评为“高新技术企业”。 | | | | | | |
| 技术难题（技  术需求）名称 | | 导电粉末涂料的开发 | | | | |
| 主要内容（包括技术指标）：  研究的内容：  各种不同要求的涂装，要求其涂层导电效果也不一样，根据客户需求研制粉末涂料的表面电阻率以适应不同涂装的要求。  技术要求：  硬度 ≥2H ；  光泽度 商定 ；  附着力 ≤1级 ；  耐冲击 50kg.cm；  耐盐雾 1000h无变化 ；  电阻率（20°C） 1 X 104Ω-1 X 1011Ω。  耐酸（3%Hcl） 1000h无变化  耐碱性（5%NaoH） 1000h无变化 | | | | | | |